Техническое задание
[bookmark: _Hlk173141418]на поставку дизель генератора 

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование товара
	Национальный режим
(Запрет) / (Ограничение) / (Преимущество)

	1
	27.11.31.000
	Дизель-генератор судовой вспомогательный ДГ2А 30/1500 УХЛ4 
	ОГРАНИЧЕНИЕ



	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к характеристикам (технические, функциональные, качественные)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Дизель-генератор ДГ2А 30/1500  УХЛ4, судовой дизель в составе дизель-генератора ММ3243Р1 (базовый двигатель 
Д-246.1), силовой генератор 1ГС-30-БП-КМ У2, система управления и автоматики  КУДГ-А1М, с документами предусмотренными правилами РКО.



	Назначение: Обеспечение электроэнергией потребителей судна с документами предусмотренными правилами Российского Классификационного Общества (РКО)
Конфигурация цилиндров:4-цилиндровый, рядный
Номинальная  мощность базового двигателя: 42 кВт (57,12 л.с.)
Номинальная частота вращения коленчатого вала: 1500 об/мин.
Диаметр цилиндра / ход поршня: 110 мм / 125 мм
Направление вращения – правое
Напряжение- 230В
Степень автоматизации – вторая
Электроподогреватель – 1 шт.
Техническое исполнение – на раме
Назначенный ресурс до капитального ремонта – 30 000 час.
Габариты: ДхШхВ, не более 1800х950х1450 мм
Масса сухого ДГ, не более 900 кг
[bookmark: _GoBack]Узлы крепления составляющей рамы агрегата должны соответствовать проектным без дополнительных доработок.
	шт
	1


1.1. Дизель генератор судовой вспомогательный ДГ2А 30/1500 УХЛ4 обеспечивает электроэнергией потребителей необходимых для жизнедеятельности судна, планируется к установке на д/э «Шлюзовой-19» для замены ранее установленного и морально устаревшего и выработавшего ресурс до списания дизель-генераторного агрегата ДГР2-30/1500-РД1143.  
2. Место поставки товара: 614058, г. Пермь, ул. Фоминская, 56. 
3. Срок поставки товара: с даты заключения договора не более 5 (Пяти) месяцев. С понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке Товара. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором


