ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку ГСМ по топливным картам

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	19.20.21.125
	Бензин автомобильный АИ-92
	
	
	применяется

	2
	19.20.21.135
	Бензин автомобильный АИ-95
	
	
	применяется

	3
	19.20.21.345
	Дизельное топливо
	
	
	применяется



1. Технические, качественные и эксплуатационные характеристики:
	№
п/п
	Наименование товара
	Требования к качеству закупаемой продукции
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Бензин автомобильный АИ-92 
	Соответствие требованиям ГОСТ 32513-2023 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации»
Октановое число:
- по исследовательскому методу: не менее 92
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2026 № 976 «О реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 24 июля 2026 г. № 509 «О некоторых мерах по повышению надежности топливообеспечения в Российской Федерации» допускается реализация на АЗС нефтепродуктов экологических классов К2, К3, К4, К5, с обязательным уведомлением и предоставлением Заказчику информации о экологическом классе нефтепродуктов на АЗС
Отсутствие механических примесей
	литр
	1

	2
	Бензин автомобильный АИ-95
	Соответствие требованиям ГОСТ 32513-2023 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации»
Октановое число:
- по исследовательскому методу: не менее 95
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2026 № 976 «О реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 24 июля 2026 г. № 509 «О некоторых мерах по повышению надежности топливообеспечения в Российской Федерации» допускается реализация на АЗС нефтепродуктов экологических классов К2, К3, К4, К5, с обязательным уведомлением и предоставлением Заказчику информации о экологическом классе нефтепродуктов на АЗС
Отсутствие механических примесей
	литр
	1

	3
	Дизельное топливо 
	Соответствие требованиям ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» и/или ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2026 № 976 «О реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 24 июля 2026 г. № 509 «О некоторых мерах по повышению надежности топливообеспечения в Российской Федерации» допускается реализация на АЗС нефтепродуктов экологических классов К2, К3, К4, К5, с обязательным уведомлением и предоставлением Заказчику информации о экологическом классе нефтепродуктов на АЗС
Сезонность: в зависимости от времени года (сезона), в которое приобретается топливо
	литр
	1


2. Срок поставки: с даты заключения договора до 31.12.2027 г.
3. Место поставки: Поставщик должен обеспечить возможность заправки автотранспорта Заказчика по топливным картам на АЗС (собственной или партнерской сети), расположенных на протяжении основных маршрутов следования в муниципальных образованиях и городских округах Республики Башкортостан
4. Требования к качественным характеристикам товаров:
4.1. Поставляемые горюче-смазочные материалы (ГСМ) должны строго соответствовать обязательным требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. 
4.3. Топливо должно быть чистым, прозрачным, без видимых взвешенных и осевших посторонних примесей, а также полностью исключать наличие свободной воды. Поставка обводненного, загрязненного или суррогатного топлива категорически запрещена.
4.4. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.
4.5. В случае поставки некачественного Товара, повлекшего за собой нарушение работоспособности, поломку или выход из строя автотранспорта Заказчика, Поставщик обязан в полном объеме возместить Заказчику все причиненные убытки. Факт поставки некачественного топлива и его причинно-следственная связь с поломкой транспорта подтверждаются заключением независимой экспертизы. Поставщик обязуется компенсировать Заказчику стоимость проведения такой экспертизы, а также все фактически понесенные расходы по ремонту и восстановлению транспортных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования и акта экспертизы.
5. Условия поставки: 
5.1. Поставка ГСМ осуществляется путем отпуска (заправки) топлива в топливные баки автотранспорта Заказчика через автозаправочные станции (АЗС) Поставщика и (или) АЗС партнерской сети Поставщика, включенные в единую систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам.
5.2. Отпуск ГСМ на АЗС должен осуществляться ежедневно и круглосуточно (24/7), включая выходные и праздничные дни, за исключением технологических перерывов АЗС, предусмотренных их регламентом работы.
5.3. Топливная карта должна представлять собой индивидуальную номерную пластиковую карту со встроенным электронным чипом (микросхемой), предназначенную для автоматизированного учета и авторизации операций по получению ГСМ в пределах установленных Заказчиком суточных и (или) месячных лимитов потребления (в литрах). Передача карт Заказчику осуществляется на безвозмездной основе (в безвозмездное пользование или в собственность) на весь срок действия Договора.
5.4. Поставщик обязан обеспечить Заказчику возможность круглосуточного удаленного управления топливными картами через «Личный кабинет» на официальном сайте Поставщика, включая функции оперативного изменения лимитов, формирования аналитических отчетов по заправкам и экстренной блокировки утерянной (поврежденной) карты. Блокировка карты должна производиться в течение не более 1 (одного) часа с момента направления электронного или телефонного уведомления от Заказчика.
