[bookmark: _Hlk243323972]Техническое задание 
на оказание транспортных услуг по перевозке негабаритных грузов автомобильным транспортом, включая погрузочно-разгрузочные работы (ПРР)

код ОКПД2: 49.41.19.900 - Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

1. Цель: Оказание транспортных услуг по перевозке негабаритных грузов (определенные в п. 5 Технического задания) по заданиям Заказчика, транспортными средствами Исполнителя, включая погрузо-разгрузочные работы (далее – услуги). Услуги оказываются Исполнителем в рамках реализации Заказчиком мероприятий по обустройству и содержанию инфраструктуры полигона водородной энергетики в Нефритовой долине Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках создания международной арктической станции «Снежинка» (далее – МАС «Снежинка»).
2. Срок оказания услуг: с момента заключения Договора до 31.03.2027 г (включительно).
3. Маршрут и условия транспортировки:
3.1. [bookmark: _Hlk243324338]Пункт отправления: станция Обская (Ямало-Ненецкий автономный округ).
3.2. [bookmark: _Hlk243324348]Пункт назначения: земельный участок с кадастровым номером 89:02:011203:177, предназначенный для строительства МАС «Снежинка» (Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район).
3.3. Характеристика маршрута: Ориентировочная протяженность 68,4 км (из них 42 км по асфальтированной дороге, 26,4 км – по бездорожью в условиях Крайнего Севера).
Точный адрес отправления указывается Заказчиком в задании на оказание транспортных услуг при заключении договора.
3.4.  Время и дата отправления каждого отдельного рейса согласовываются Сторонами, путем подписания Задания на оказание транспортных услуг. Исполнитель направляет со своей стороны подписанное задание не позднее чем за 48 часа до начала погрузки. 
4. Стоимость и порядок оплаты услуг:
4.1. Стоимость услуг определенные в п. 1. Технического задания, включают в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе: расходы по перевозке, погрузочно-разгрузочные работы в пункте отправления и в пункте назначения, а также Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет оформить специальное разрешение на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам федерального значения и городским дорогам общего пользования, оплатить все предусмотренные законодательством пошлины и сборы, и нести полную материальную ответственность за сохранность груза на протяжении всего маршрута.
4.2. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания приемо-сдаточной документации (актов о приемке оказанных услуг (или УПД), реестров путевых листов, оформленных в соответствии с законодательством РФ).
5. Характеристика и объем груза:
	№ п/п
	Наименование объекта (негабаритный груз) и его технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Вагон-дом «Жилой на 4 человека»
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм: 9000х3000х3200
Вес: 7,5 т.
Конструктивные особенности: на санях
	штука
	3

	2
	Вагон-дом «Жилой на санях на 2 человека»
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм: 9000х3000х3200
Вес: 7,5 т.
Конструктивные особенности: на санях
	штука
	1

	3
	Вагон-дом «Офис из одного вагона на санях»
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм: 9000х3000х3200
Вес: 7,5 т.
Конструктивные особенности: на санях
	штука
	1

	4
	Вагон-дом «Офис переговорная на санях»
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм: 9000х3000х3200
Вес: 7,5 т.
Конструктивные особенности: на санях
	штука
	1

	5
	Вагон-дом «Столовая на 12 человек из одного вагона на санях»
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм: 9000х3000х3200
Вес: 8,5 т.
Конструктивные особенности: на санях
	штука
	1

	6
	Вагон-дом «Душевая на санях»
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм: 9000х3000х3200
Вес: 8,5 т.
Конструктивные особенности: на санях
	штука
	1

	7
	Вагон-дом «Прачечная с сушилкой на санях»
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм: 9000х3000х3200
Вес: 9,5 т.
Конструктивные особенности: на санях
	штука
	1

	8
	Вагон-дом «Санузел на санях»
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм: 9000х3000х3200
Вес: 8,5 т.
Конструктивные особенности: на санях
	штука
	1

	9
	Вагон-дом «Склад на санях»
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм: 9000х3000х3200
Вес: 7,5 т.
Конструктивные особенности: на санях
	штука
	1

	10
	Ёмкость для хранения ГСМ 25 м3
Объем емкости: 25 м3
Габаритные размеры:
Вес: 5 т.
Конструктивные особенности: цилиндрическая
	штука
	1

	11
	Ёмкость для хранения воды 10 м3
Объем емкости: 10 м3
Габаритные размеры:
Вес: 3 т.
Конструктивные особенности: цилиндрическая
	штука
	1

	12
	Комплекс водоподготовки ВОС в контейнере
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм: 4000х2450х2650
Вес: 5 т.
Конструктивные особенности: габаритный контейнер
	штука
	1

	13
	Энергокомплекс на базе блок-контейнера БК8 
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм: 8000х2300х2400
Вес: 7,5 т.
Конструктивные особенности: габаритный контейнер
	штука
	1

	14
	Емкость септик
Габаритные размеры: 3000х1500х1600
Вес: 2 т.
	штука
	2



6. Требования к автотранспорту:
6.1. Перевозка должна осуществляться автомобильным транспортом повышенной проходимости, приспособленным для работы в условиях бездорожья Арктической зоны.
6.2. Исполнитель обязан своими силами и средствами обеспечить погрузку и выгрузку груза. В местах погрузки и выгрузки груза определенные в пп. 3.1., 3.2 настоящего Технического задания Исполнителем предоставляется автокран и квалифицированный персонал ответственный за погрузку-выгрузку и перевозку груза Заказчика. Грузоподъемность крана должна соответствовать весу груза с учетом вылета стрелы на площадках погрузки и выгрузки. 
6.3. [bookmark: _Hlk243320414]Все предоставляемые транспортные средства и автомобильные краны должны находиться в полностью исправном техническом состоянии, пройти необходимое регулярное техническое обслуживание и предрейсовый контроль технического состояния. Наличие подтеканий технологических жидкостей, неисправностей тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов или ходовой части не допускается.
6.4. [bookmark: _Hlk243320437]Транспортные средства должны быть укомплектованы сертифицированными средствами крепления груза в соответствии с правилами перевозок.
7. Требование к Исполнителю:
7.1. Наличие исправной техники повышенной проходимости с экипажем для перевозки груза, имеющим профессиональную квалификацию и право управления данными транспортными средствами. 
7.2. Для производства погрузо-разгрузочных работ, определенных в п. 6.2. настоящего Технического задания, Исполнитель гарантирует наличие квалифицированного рабочего персонала, специализирующегося на строповке (обвязке) и зацепке грузов для подъема, перемещения и погрузо-разгрузочных работ с помощью грузоподъемных механизмов (кранов, лебедок и прочее), с наличием соответствующих документов. 
[bookmark: _Hlk243320549]7.3. Наличие действующих разрешительных документов на транспортные средства, которые будут использованы в ходе оказания услуг.
[bookmark: _Hlk243320749]7.4. Полная материальная ответственность за сохранность груза с момента начала погрузки до окончания выгрузки. Груз при транспортировке Исполнителем упаковывается соответствующими защитными материалами (защитная пленка, воздушно-пузырьковая пленка, картон, фанера и иные материалы) для сохранения лакокрасочного материала, углов, стыков панелей, краев оконных и дверных проёмов.
[bookmark: _Hlk243320659]7.5. Исполнитель обеспечивает заправку автомобилей и спецтехники топливом и всеми необходимыми расходными материалами самостоятельно и за свой счет на весь период оказания услуг. С учетом климатических условий ЯНАО и региона выполнения работ, используемое топливо (дизельное топливо, бензин) и смазочные материалы должны строго соответствовать сезону эксплуатации (арктическое/зимнее топливо). Риск простоя техники из-за замерзания или нехватки топлива полностью лежит на Исполнителе.
8. Требования к безопасности оказываемых услуг: 
Оказание услуг должно осуществляться с соблюдением требований технической документации по эксплуатации транспортных средств, с соблюдением требований Правил дорожного движения и других действующих нормативно-правовых актов РФ, связанных с оказанием услуг по перевозке грузов и погрузо-разгрузочных работ специализированными транспортными средства имеющие грузоподъемные механизмы.
9. Требования к качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг: 
Качество услуг должно соответствовать действующим нормативным документам Российской Федерации, определяющим порядок перевозки грузов в соответствии:
–  Гражданским кодексом Российской Федерации; 
–  Федеральным законом от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности»;
–  Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
– Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
– Постановлением Правительства РФ от 27.04.2026 № 469 «Об утверждении правил обмена электронными экспедиторскими документами»;
– Федеральными нормами и правилами (ФНП) в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
– ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»;
– Постановление Правительства РФ от 01.12.2023 № 2060 «Об утверждении Правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств»
–  и иными действующими нормативно-правовыми актами РФ.
10. Гарантии исполнителя оказанных услуг:
10.1. Исполнитель должен оказывать все услуги, принятые на себя, в строгом соответствии с условиями технического задания. Гарантировать Заказчику возможность использования полученных по Договору результатов без нарушения чьих-либо исключительных прав, гарантировать качество и профессионализм оказываемых услуг. 
10.2. Исполнитель гарантирует возместить убытки, вызванные ненадлежащим исполнением обязательств.
10.3. Исполнитель гарантирует непрерывность оказания услуг. В случае поломки транспортного средства или автокрана на любом из участков маршрута, Исполнитель гарантирует оперативную замену техники аналогичным транспортом повышенной проходимости за счет своих средств и сил в течение 24 часов с момента остановки, без сдвига конечного срока оказания услуг.
