	[bookmark: _Hlk146543749]
	Приложение № 1 к  Аукционной документации 


Техническое задание 
на поставку лабораторной посуды, расходных материалов и мелкого оборудования для оснащения учебной мастерской «Лаборант химического анализа» на базе ГАПОУ СО «БЭМТ им.А.Д.Рыжова» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»»
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	23.99.19.190
	Сетка асбестовая лабораторная
	
	применяется
	

	2
	28.23.12.110
	Калькулятор
	
	
	применяется

	3
	26.52.12.140
	Секундомер
	
	
	применяется

	4
	27.40.21.120
	Фонарь светодиодный налобный
	
	
	применяется

	5
	23.19.23.110
	Колба мерная тип 1
	
	
	применяется

	6
	22.29.29.190
	Пипетка Пастера
	Не применяется согласно подп. "и" п. 5
	Не применено
Предмета закупки нет в списке
	

	7
	23.19.23.110
	Стакан лабораторный
	
	
	применяется

	8
	23.19.23.110
	Стакан химический тип 1
	
	
	применяется

	9
	22.29.29.190 

	Промывалка
	Не применяется согласно подп. "и" п. 5
	Не применено
Предмета закупки нет в списке
	

	10
	22.29.29.190
	Лоток для посуды
	Не применяется согласно подп. "и" п. 5
	Не применено
Предмета закупки нет в списке
	

	11
	23.19.23.110
	Пипетка Мора тип 1
	
	
	применяется

	12
	23.19.23.110
	Пипетка Мора тип 2
	
	
	применяется

	13
	23.19.23.110
	Пипетка Мора тип 3
	
	
	применяется

	14
	22.29.29.190
	Груша лабораторная
	Не применяется согласно подп. "и" п. 5
	Не применено
Предмета закупки нет в списке
	

	15
	23.19.23.110
	Стакан химический тип 2
	
	
	применяется

	16
	23.19.23.110
	Колба мерная тип 2
	
	
	применяется

	17
	22.29.29.190
	Штатив
	Не применяется согласно подп. "и" п. 5
	Не применено
Предмета закупки нет в списке
	

	18
	23.19.23.110
	Бюретка
	
	
	применяется

	19
	22.29.29.190
	Колба коническая
	Не применяется согласно подп. "и" п. 5
	Не применено
Предмета закупки нет в списке
	

	20
	23.19.23.110
	Цилиндр мерный тип 1
	
	
	применяется

	21
	23.19.23.110
	Капельница для индикатора
	
	
	применяется

	22
	23.19.23.110
	Бутыль
	
	
	применяется

	23
	22.29.29.190
	Шпатель
	Не применяется согласно подп. "и" п. 5
	Не применено
Предмета закупки нет в списке
	

	24
	23.19.23.110
	Бутыль для хранения реактивов
	
	
	применяется

	25
	23.19.23.110
	Колба мерная тип 3
	
	
	применяется

	26
	23.19.23.110
	Колба мерная тип 4
	
	
	применяется

	27
	23.19.23.110
	Цилиндр мерный тип 2
	
	
	применяется

	28
	23.19.23.110
	Цилиндр мерный тип 3
	
	
	применяется

	29
	23.19.23.110
	Цилиндр мерный тип 4
	
	
	применяется

	30
	23.19.23.110
	Стаканчик для взвешивания
	
	
	применяется

	31
	23.19.23.110
	Пипетка градуированная тип 1
	
	
	применяется

	32
	23.19.23.110
	Воронка лабораторная
	
	
	применяется

	33
	23.19.23.110
	Пипетка градуированная тип 2
	
	
	применяется

	34
	23.19.23.110
	Пипетка градуированная тип 3
	
	
	применяется

	35
	28.21.13.110
	Муфельная печь
	
	
	применяется

	36
	23.19.23.110
	Набор пробирок
	
	
	применяется

	37
	22.29.29.190
	Держатель для пробирок
	Не применяется согласно подп. "и" п. 5
	Не применено
Предмета закупки нет в списке
	

	38
	23.19.23.110
	Спиртовка лабораторная
	
	
	применяется

	39
	17.29.19.130
	Бумага фильтровальная
	
	
	применяется


[bookmark: _Hlk181802425][bookmark: _Hlk221888732]В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Описание объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
	Ед. Изм.
	Количество

	1
	Сетка асбестовая лабораторная
	1. Назначение: для равномерного распределения тепла при нагреве лабораторной посуды на плитках;
2.Размер: не менее 120×120 мм;
3. Материал: асбестовая ткань на металлической основе.
4. Диаметр асбестового кольца: не менее 80 мм; 
	шт.
	50

	2
	Калькулятор
	1. Назначение: для выполнения арифметических, инженерных и научных расчетов в лабораторной практике;
2. Количество разрядов: не менее 10 разрядов;
3. Количество строк дисплея: не менее 1 строки;
4. Количество встроенных функций: не менее 20 (включая арифметические операции (сложение, вычитание, умножение, деление); вычисление процентов; извлечение квадратного корня; возведение в степень; вычисление обратных величин (1/x); работа с памятью (M+, M-, MR, MC));
5.Независимая память: наличие;
6.Питание: от батареек (элемент питания в комплекте)
	шт.
	5

	3
	Секундомер
	1. Назначение: для измерения временных интервалов при проведении экспериментов;
2.Режимы: секундомер, таймер;
3. Цена деления: не более 0,01 с;
4. Память: наличие функции сохранения памяти результатов измерений или последней установки;
5.Питание: от батарейки (элемент питания в комплекте)
	шт.
	5

	4
	Фонарь светодиодный налобный
	1.Назначение: для дополнительного освещения рабочей зоны;
2.Тип фонаря: налобный, с регулируемым креплением на голову;
3. Источник света: светодиоды LED; 
4.Световой поток: не менее 50 лм;
5.Количество режимов: не менее 4 (включая экономичный и максимальный режимы);
6.Тип питания: от элементов питания типа ААА (элементы питания входят в комплект поставки);
7.Материал корпуса: ударопрочный пластик;
8.Степень защиты: не ниже IPX4 (или IP44)
	шт.
	5

	5
	Колба мерная тип 1
	1.Назначение: для приготовления точных объёмов растворов;
2.Номинальная вместимость: 50 мл.;
3.Класс точности: 1 или 2;
4.Пределы допускаемой абсолютной погрешности: для 1-го класса — не более ±0,06 мл; для 2-го класса — не более ±0,12 мл.;
5.Материал: стекло ХС-1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя;
6.Пробка: Наличие (исполнение 2 или 2а);
7.Соответствие: ГОСТ 1770-74 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	20

	6
	Пипетка Пастера
	1. Назначение: Предназначена для переноса и капельного дозирования небольших объемов жидкостей;
2. Материал: полиэтилен (низкой плотности).;
3. Номинальный объем: не менее 3 мл не более 3,5 мл;
4. Общая вместимость: не менее 7 мл.;
5. Градуировка: рельефная, цена деления не более 0,5 мл;
6. Конструкция: замкнутый резервуар для заполнения;
7. Длина пипетки: не менее 160 мм
	шт.
	15

	7
	Стакан лабораторный
	1. Назначение: для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях;
2.Тип: В (высокий);
3.Исполнение: с носиком;
4.Номинальная вместимость: 250 мл;
5.Материал: стекло группы ТС (термически стойкое) по ГОСТ 21400-75;
6. Шкала объема: наличие (ориентировочная);
7.Цена деления: не более 50 мл или в соответствии со стандартами производителя
8.Соответствие: ГОСТ 25336-82 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	20

	8
	Стакан химический тип 1
	1. Назначение: для фильтрования, выпаривания, приготовления растворов и проведения химических реакций;
2.Тип: В (высокий);
3.Исполнение: 1 (с носиком);
4.Номинальная вместимость: 150 мл;
5.Материал: стекло группы ТС (термически стойкое) по ГОСТ 21400-75;
6.Шкала объема: наличие (ориентировочная);
7.Цена деления: не более 50 мл или в соответствии со стандартами производителя
8.Диаметр: не менее 54 мм.;
9.Высота: не менее 95 мм.;
10.Соответствие: ГОСТ 25336-82 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	20

	9
	Промывалка
	1. Назначение: для ополаскивания лабораторной посуды и приборов струей жидкости;
2.Материал: полиэтилен (ПЭ);
3.Номинальный объем: 500 мл;
4.Шкала объема: наличие (ориентировочная);
5.Цена деления: не более 100 мл или в соответствии со стандартами производителя
6.Конструкция трубки: съемная трубка с наконечником для формирования направленной струи, расположенная по центру крышки
7. Тип крышки: завинчивающаяся
	шт.
	10

	10
	Лоток для посуды
	1.Назначение: для хранения и транспортировки лабораторной посуды;
2.Материал: полипропилен (РР) или полиэтилен высокой плотности (HDPE);
3.Термостойкость: не менее +80°C (кратковременно);
4.Количество ячеек: не менее 4;
5.Наличие крышки: да;
6.Габаритные размеры (ДхШхВ): не менее 250х310х65 мм.
	шт.
	10

	11
	Пипетка с одной отметкой (Мора) тип 1
	1. Назначение: для отмеривания точного объема жидкости (10 мл);
2.Номинальная вместимость: 10 мл; 
3.Класс точности*: 1 или 2;
4.Пределы допускаемой абсолютной погрешности: не более ±0,02 мл (для 1-го класса) или не более ±0,04 мл (для 2-го класса);
5.Материал: стекло ХС-1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя;
6. Соответствие: ГОСТ 29169-91 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	20

	12
	Пипетка с одной отметкой (Мора) тип 2
	1. Назначение: для отмеривания точного объема жидкости (20 мл);
2.Номинальная вместимость: 20 мл;
3.Класс точности: 1 или 2;
4.Пределы допускаемой абсолютной погрешности: не более ±0,03 мл (для 1-го класса) или не более ±0,06 мл (для 2-го класса);
5.Материал: стекло ХС-1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя;
6. Соответствие: ГОСТ 29169-91 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	20

	13
	Пипетка с одной отметкой (Мора) тип 3
	1.Назначение: для отмеривания точного объема жидкости (25 мл);
2.Номинальная вместимость: 25 мл;
3.Класс точности: 1 или 2;
4.Пределы допускаемой абсолютной погрешности: не более ±0,03 мл (для 1-го класса) или не более ±0,06 мл (для 2-го класса);
5.Материал: стекло ХС-1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя;
6. Соответствие: ГОСТ 29169-91 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	20

	14
	Груша лабораторная
	1.Назначение: для создания вакуума при работе с пипетками (набор и слив жидкостей);
2.Материал: резина (натуральный или синтетический каучук) или силикон.
3.Вместимость: не менее 25 мл.
4.Совместимость: с пипетками Мора и градуированными (стеклянными и пластиковыми).
	шт.
	15

	15
	Стакан химический тип 2
	1.Назначение: для фильтрования, выпаривания, приготовления растворов и проведения химических реакций;
2.Тип: В (высокий) 
3.Исполнение: 1 (с носиком).
4.Номинальная вместимость: 50 мл.
5.Материал: стекло группы ТС (термически стойкое) по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя
6.Шкала объёма: Наличие (ориентировочная).
7.Цена деления: не более 10 мл или в соответствии со стандартами производителя;
8.Конструкция: Плоское дно, с носиком для слива
9.Соответствие: ГОСТ 25336-82 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	50

	16
	Колба мерная тип 2
	1.Назначение: для приготовления точных объемов растворов;
2.Номинальная вместимость: 500 мл;
3.Класс точности: 1 или 2;
4.Пределы допускаемой абсолютной погрешности: для 1-го класса — не более ±0,25 мл; для 2-го класса — не более ±0,50 мл.;
5.Материал: стекло ХС-1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя;
6.Пробка: Наличие (исполнение 2 или 2а);
7.Соответствие: ГОСТ 1770-74 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	5

	17
	Штатив
	1. Назначение: Предназначен для закрепления лабораторной посуды и приборов;
2.Материал основания: чугун или сталь;
3.Стойка: металлическая, высота не менее 600 мм;
4.Комплектация: лапка-держатель двупалая (с плоскими губками), лапка-держатель трехпалая, кольцо-держатель, крестообразные муфты;
5.Прорезиненные вставки основания.
	шт.
	5

	18
	Бюретка
	1.Назначение: для точного дозирования жидкостей при титровании;
2.Тип: 1 (без установленного времени ожидания);
3.Исполнение: 3 (без крана, бюретка Мора);
4.Вместимость: 50 мл.;
5.Класс точности: 2;
6.Цена наименьшего деления: 0,1 мл.;
7.Пределы допускаемой абсолютной погрешности: не более ±0,1 мл.;
8.Материал: Стекло ХС-1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя;
9.Соответствие: ГОСТ 29251-91 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	30

	19
	Колба коническая
	1.Назначение: для проведения химических процедур, приготовления и хранения растворов (исключая прямое нагревание).
2.Номинальная вместимость: 250 мл.;
3.Материал: Полипропилен (PP);
4.Тип горловины: узкогорлая;
5.Внутренний диаметр горловины: не менее 19 мм (± 1 мм) или не менее 25 мм (под винтовую крышку);
6.Высота: не менее 140 мм;
7.Крышка: в комплекте, навинчивающаяся, из полипропилена или аналогичного полимерного материала, обеспечивающая герметичное закрытие сосуда
8. Шкала объема: наличие ориентировочной градуировки (рельефная или печатня)
9.Цена деления: не более 50 мл или в соответствии со стандартами производителя;
10. Термостойкость: автоклавирование при +120 °C;
11. Соответствие: ГОСТ и/или ТУ производителя (изготовителя) и/или международные стандарты для лабораторной пластиковой посуды общего назначения
	шт.
	20

	20
	Цилиндр мерный тип 1
	1.Назначение: для отмеривания объемов жидкостей 
2.Номинальная вместимость: 50 мл;
3.Класс точности: 1 или 2;
4. Допустимая погрешность: для 1-го класса не более ±0,25 мл; для 2-го класса - не более ±1,0 мл.;
5.Цена наименьшего деления: 1,0 мл.;
6.Материал: Стекло ХС-1 по ГОСТ 21400-7575 или стандартами производителя;
7.Исполнение: 1, 2, 2а, 3, 4 или 4а;
8.Соответствие: ГОСТ 1770-74 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	15

	21
	Капельница для индикатора
	1.Назначение: для дозирования индикаторов и других растворов по каплям; 
2. Исполнение: 3 (с клювиком и взаимозаменяемым конусом).
3.Номинальная вместимость: 50 мл.;
4.Материал: Стекло группы ХС1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя;
5. Внутренний диаметр сливного отверстия пипетки: 1,0–1,5 мм.;
6. Комплектация: Резиновая груша (колпачок) (в комплекте поставки);
7. Соответствие: ГОСТ 25336-82 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	15

	22
	Склянка
	1. Назначение: для хранения дистиллированной воды;
2.Номинальная вместимость: 500 мл.;
3.Конструктивное исполнение: с узкой горловиной, укомплектованная пришлифованной стеклянной пробкой или пластмассовой пробкой 
4.Материал: Стекло группы ТС (или ТХС) по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя;
5.Пробка: Наличие (в соответствии с исполнением);
6.Химическая устойчивость: к воздействию кислот, щелочей и органических растворителей в соответствии со стандартами для лабораторного стекла
· 7.Соответствие: ГОСТ 25336-82 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	10

	23
	Шпатель
	1.Назначение: для взятия и переноса сыпучих веществ в лабораторных условиях;
2.Тип: Двусторонний: плоский шпатель с одной стороны, ложечка — с другой;
3.Материал: Полипропилен (PP) или ударопрочный полистирол (PS);
4. Общая длина: не менее 150 мм.;
5. Ширина рабочей части: не менее 10 мм.;
6. Толщина: не менее 2 мм
	шт.
	20

	24
	Бутыль для хранения реактивов
	1. Назначение: для хранения химических реактивов (кроме плавиковой кислоты);
2.Номинальная вместимость: 500 мл;
3.Материал: cтекло группы ТС (термически стойкое) или ТХС (термически и химически стойкое) по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя;
4.Исполнение: с пришлифованной стеклянной пробкой или с пластмассовой пробкой;
5. Мерная шкала: наличие (ориентировочная);
6. Цена деления: не более 50 мл или в соответствии со стандартами производителя;
7. Химическая устойчивость: к воздействию кислот (кроме плавиковой), щелочей и органических растворителей в соответствии со стандартами для лабораторного стекла
8. Соответствие: ГОСТ 25336-82 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	10

	25
	Колба мерная тип 3
	1. Назначение: для приготовления точных объемов растворов. 
2.Номинальная вместимость: 100 мл;
3.Класс точности: 1 или 2;
4. Пределы допускаемой абсолютной погрешности: для 1-го класса — не более ±0,10 мл; для 2-го класса — не более ±0,20 мл.
5.Материал: стекло ХС-1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя;
6.Пробка: наличие (исполнение 2 или 2а);
7. Соответствие: ГОСТ 1770-74 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	20

	26
	Колба мерная тип 4
	1. Назначение: для приготовления точных объемов растворов; 
2.Номинальная вместимость: 1000 мл;
3. Класс точности: 1 или 2.
4. Пределы допускаемой абсолютной погрешности: для 1-го класса — не более ±0,40 мл; для 2-го класса — не более ±0,80 мл.
5. Материал: Стекло ХС-1 по ГОСТ 21400-75.
6. Пробка: Наличие (исполнение 2 или 2а).
7. Соответствие: ГОСТ 1770-74.
Требование к заявке: указать конкретный класс и погрешность.
	шт.
	5

	27
	Цилиндр мерный тип 2
	1. Назначение: для отмеривания малых объемов жидкостей;
2.Номинальная вместимость: 5 мл;
3.Класс точности: 1 или 2;
4.Пределы допускаемой абсолютной погрешности: для 1-го класса — не более ±0,05 мл; для 2-го класса — не более ±0,10 мл.;
5.Цена наименьшего деления: 0,1 мл.;
6.Материал: Стекло ХС-1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя;
7.Исполнение: 1 (с носиком и стеклянным основанием) или 3 (с носиком и пластмассовым основанием); 
8.Соответствие: ГОСТ 1770-74 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	15

	28
	Цилиндр мерный тип 3
	1. Назначение: для отмеривания летучих жидкостей;
2.Объем: 10 мл;
3.Номинальная вместимость: 10 мл.;
4.Класс точности: 1 или 2;
5.Пределы допускаемой абсолютной погрешности: для 1-го класса — не более ±0,10 мл; для 2-го класса — не более ±0,20 мл.;
6.Цена наименьшего деления: 0,2 мл.;
7.Материал: Стекло ХС-1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя;
8.Исполнение: 1 (с носиком и стеклянным основанием) или 3 (с носиком и пластмассовым основанием);
9.Соответствие: ГОСТ 1770-7474 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	15

	29
	Цилиндр мерный тип 4
	1. Назначение: для отмеривания летучих жидкостей;
2.Номинальная вместимость: 100 мл.;
3.Класс точности: 1 или 2;
4.Пределы допускаемой абсолютной погрешности: для 1-го класса — не более ±0,50 мл; для 2-го класса — не более ±1,00 мл.;
5.Цена наименьшего деления: 1,0 мл;
6.Материал: Стекло ХС-1 по ГОСТ 21400-7575 или стандартами производителя;
7.Исполнение: 1 (с носиком и стеклянным основанием) или 3 (с носиком и пластмассовым основанием);
8.Соответствие: ГОСТ 1770-74 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	15

	30
	Стаканчик для взвешивания
	1. Назначение: для взвешивания и хранения навесок реактивов;
2.Тип: СН (низкий);
3.Номинальная вместимость: 60 мл (или 75 мл);
4.Внутренний диаметр: 58 ± 1 мм (для 60 мл) или 82 ± 1 мм (для 75 мл);
5.Высота: не более 50 мм;
6.Шлиф (взаимозаменяемый конус): 60/14 (для 60 мл) или 85/15 (для 75 мл);
7.Материал: Стекло ХС1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя 
8.Комплектация: поставляется в комплекте с пришлифованной стеклянной крышкой
9.Соответствие: ГОСТ 25336-82 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	30

	31
	Пипетка градуированная тип 1
	1. Назначение: для отмеривания переменных объемов жидкости;
2.Номинальная вместимость: 5 мл.;
3.Класс точности: 1 или 2;
4.Пределы допускаемой абсолютной погрешности: для 1-го класса — не более ±0,03 мл; для 2-го класса — не более ±0,05 мл.;
5.Цена наименьшего деления: 0,05 мл.;
6.Материал: Стекло ХС-1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя 
7.Тип: 1, 2, 3 или 4;
8.Исполнение: 1 (прямая) или 2 (с расширением);
9.Соответствие: ГОСТ 29227-91 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	20

	32
	Воронка лабораторная
	1.Назначение: для переливания жидкостей и фильтрования;
2.Тип: В (лабораторная);
3.Диаметр верхней части: 36 ± 5 мм.;
4.Высота: 50 мм;
5.Диаметр носика: 7 ± 1 мм.;
6.Материал: Стекло ХС1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя 
7.Соответствие: ГОСТ 25336-82 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	25

	33
	Пипетка градуированная тип 2
	1. Назначение: для отмеривания переменных объемов жидкости;
2.Номинальная вместимость: 10 мл.;
3.Класс точности: 1;
4.Пределы допускаемой абсолютной погрешности: не более ±0,05 мл.;
5.Цена наименьшего деления: 0,1 мл.;
6.Материал: Стекло ХС-1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя 
7.Тип: 1, 2, 3 или 4;
8.Исполнение: 1 (прямая) или 2 (с расширением).
9.Соответствие: ГОСТ 29227-91 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	20

	34
	Пипетка градуированная тип 3
	1. Назначение: для отмеривания переменных объемов жидкости;
2.Номинальная вместимость: 25 мл.;
3.Класс точности: 1 или 2;
4.Пределы допускаемой абсолютной погрешности: для 1-го класса — не более ±0,1 мл; для 2-го класса — не более ±0,2 мл.;
5.Цена наименьшего деления: 0,1 мл (для 1-го класса) или 0,2 мл (для 2-го класса);
6.Материал: Стекло ХС-1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя 
7.Тип: 1, 2, 3 или 4;
8.Исполнение: 1 (прямая) или 2 (с расширением);
9.Соответствие: ГОСТ 29227-91 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	20

	35
	Муфельная печь
	1. Назначение: для термической обработки материалов (нагрев, обжиг, прокаливание) в лабораторных условиях;
2. Максимальная температура: Не менее 1100 °C.;
3. Объём рабочей камеры: Не менее 5 л.;
4. Диапазон регулирования температуры: не уже от 50 до 1100 °C.;
5. Дискретность задания температуры: Не более 1 °C.;
6. Точность поддержания температуры: не более ±4 °C (или в соответствии со стандартами производителя);
7. Градиент температуры по объёму камеры: Не более ±20 °C.;
8. Время разогрева до максимальной температуры: Не более 55 мин.;
9. Максимальное время работы на одной ступени: Не менее 9999 мин.;
10. Дискретность задания времени: Не более 1 мин.;
11. Погрешность отсчёта времени: Не более ±0,5 %;
12. Дискретность задания скорости нагрева: Не более 1 °C/мин.;
13. Многоступенчатый терморегулятор: Наличие (возможность программирования нескольких температурных ступеней в одном цикле);
14. Теплоизоляция: Волокнистый материал (керамическое волокно или вакуумное волокно);
15. Количество ступеней программы: Не менее 9;
16. Интерфейс RS-485: Наличие (для подключения к внешним системам мониторинга);
17. Защита от перегрева (аварийное отключение): Наличие.
18. Звуковая сигнализация: Наличие;
19. Питание: 220 ± 10 % В / 50 Гц.;
20. Потребляемая мощность: не более 2,5 кВт.
	шт.
	1

	36
	Набор пробирок
	1.Назначение: для хранения, смешивания и нагрева малых объемов веществ и реакций;
2.Материал: стекло группы ТС (термически стойкое) по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя;
3.Тип: П1 или П2
4.Общее количество пробирок в наборе: не менее 50 шт.;
5.Пробирки должны быть разных объемов:
- объёмом 5–10 мл — не менее 10 шт. (диаметр 14–16 мм);
- объёмом 15–20 мл — не менее 10 шт. (диаметр 16–18 мм);
- объёмом 20–25 мл — не менее 20 шт. (диаметр 16–18 мм);
- объёмом 50 мл — не менее 10 шт. (диаметр 25–30 мм).
6.Комплектация: Пробки резиновые или полиэтиленовые, соответствующие диаметру горловины — наличие;
7.Упаковка: Контейнер/коробка, обеспечивающая сохранность при транспортировке.
Соответствие: ГОСТ 25336-82 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	набор
	1

	37
	Штатив для пробирок
	1.Назначение: для хранения и транспортировки лабораторных пробирок;
2.Материал: полипропилен (РР);
3.Количество ячеек: не менее 50 шт.;
4.Диаметр размещаемых пробирок: от 10 до 18 мм.;
5.Конструкция ячеек: с силиконовыми фиксаторами, обеспечивающими надёжное удержание пробирок различного диаметра в указанном диапазоне;
6.Устойчивость к автоклавированию: не менее +120 °C;
7.Маркировка: Цифровая или буквенно-цифровая маркировка ячеек — наличие;
8.Габаритные размеры (Д×Ш×В): не более 260×140×70 мм
	шт.
	5

	38
	Спиртовка лабораторная
	1.Назначение: Для подогрева жидкостей и твёрдых веществ в лабораторных условиях;
2.Тип: СЛ-1 (со стеклянным колпачком);
3.Номинальная вместимость: 100 мл.;
4.Материал: Стекло ХС1 по ГОСТ 21400-75 или стандартами производителя 
5.Максимальная температура пламени: не менее 900 °C;
6.Фитиль: наличие (хлопчатобумажный);
7.Колпачок: Стеклянный притёртый — наличие (для тушения пламени);
8.Соответствие: ГОСТ 25336-82 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	шт.
	15

	39
	Бумага фильтровальная
	1. Назначение: для фильтрования растворов и разделения твёрдой и жидкой фаз.
2. Марка: ФС (средней фильтрации)
3. Тип: II (для количественных анализов, массовая доля золы не более 0,03%)
4. Масса 1 м², г: 75 ± 3
5. Размер листа: 740×1050 мм или 520×600 мм
6. Соответствие: ГОСТ 12026-76 и/или ТУ производителя (изготовителя)
	упак
	10


2. Место поставки: Свердловская область, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 13. 
3. Сроки поставки: с момента заключения договора в течение 50 рабочих дней. Время приемки: с 09:00 до 16:00 (местного времени Заказчика)
3.1. Доставка до адреса Заказчика, транспортом Поставщика. погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак (при наличии), качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем), но не менее 12 месяцев с момента подписания документов о приемке товара Заказчиком.
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Составил: зам.директора по УПР А.Н.Уткина


