Приложение 1
к заявке на закупку
№_____ от ___________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Часть 1. Описание продукции (объекта закупки)
Наименование продукции/ предмета договора: Поставка конвейерных резинотканевых лент для технологической линии бетоносмесительного узла (БРУ) с целью транспортирования сыпучих строительных материалов.
Код ОКПД 2: 22.19.40.110 - Ленты конвейерные резинотканевые.
	№ п/п
	Наименование ТРУ/ производителя (при необходимости)
	Ед. изм.
	Объем (кол-во)
	Требования к техническим, функциональным (потребительским) характеристикам
	Примечание/ Инструкция по заполнению характеристик в заявке участника

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Лента конвейерная конечной длины
(Условное обозначение 1.1-1200-4-ЕР-500-4-2-А-РБ, Р750)
	пог. метр
	50
	Назначение
	 
	для транспортировки абразивных сыпучих материалов 
	Значение указывается в неизменном виде

	
	
	
	
	Вид транспортируемого материала, груза
	
	щебень, песок, песок из отсевов дробления 
	Значение указывается в неизменном виде

	
	
	
	
	Категория условий эксплуатации
	
	Тяжелые
	Значение указывается в неизменном виде

	
	
	
	
	Вид ленты
	
	Общего назначения
	Значение указывается в неизменном виде

	
	
	
	
	Ширина ленты
	мм
	1200
	Значение указывается в неизменном виде

	
	
	
	
	Длинна ленты
	м
	50
	Значение указывается в неизменном виде

	
	
	
	
	Тип профиля
	мм
	Шевронный
	Значение указывается в неизменном виде

	
	
	
	
	Высота профиля
	мм
	не менее 25
	Указывается конкретное значение

	
	
	
	
	Ширина шевронного профиля
	мм
	750
	Значение указывается в неизменном виде

	
	
	
	
	Прочность тяговой прокладки
	Н/мм.
	Не менее 500
	Указывается конкретное значение

	
	
	
	
	Количество тяговых прокладок
	шт
	4
	Указывается конкретное значение

	
	
	
	
	Класс резины наружных обкладок
	
	А
	Значение указывается в неизменном виде

	
	
	
	
	Толщина резиновых обкладок
	мм
	Рабочая поверхность — не менее 4;
Нерабочая поверхность — не менее 2.
	Указывается конкретное значение

	
	
	
	
	Тип ткани тяговой прокладки каркаса
	 
	Синтетическая
	Значение указывается в неизменном виде

	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	Состав ткани тяговой прокладки каркаса
	
	Основа – из полиэфирных нитей 
Уток – из полиамидных нитей
	Значение указывается в неизменном виде

	
	
	
	
	Срок службы лент (при трехсменной работе без учета вторичного использования)
	мес
	Не менее 24
	Значение указывается в неизменном виде



Часть 2. Требования к продукции, параметрам поставки и иным условиям
	№ п/п
	Требование
	Содержание требования

	1. 
	Срок (период) поставки и приемки продукции:
	Поставка осуществляется единовременно в полном объеме (одной партией) в течение [15] календарных дней с даты заключения договора.
Время приема продукции: в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с [08]:00 до [20]:00 часов, перерыв: с 12:00 до 13: 00 часов по местному времени Заказчика.

	2. 
	Место поставки продукции:
	склад Заказчика, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева 17.

	3. 
	Условия поставки продукции:
	Поставка осуществляется путем отгрузки (передачи) продукции Заказчику за счет Поставщика, его силами и средствами. Риск утраты или порчи продукции в процессе его поставки несёт Поставщик. 
Поставка продукции включает в себя доставку продукции до места нахождения склада Заказчика и погрузочно-разгрузочные работы (ПРР) на месте хранения продукции на складе Заказчика.

	4. 
	Требование к качеству продукции:
	Поставляемая продукция должна быть новой (продукция, которая не была в употреблении, ремонте или у которой была замена составных частей, без дефектов изготовления, не поврежденной), изготовлена серийно в заводских условиях.
Качество продукции должно соответствовать требованиям действующих на территории России технических регламентов (ТР ТС/ЕАЭС), государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ) производителя, санитарно-эпидемиологических правил и норм, являющимися обязательными в отношении данного вида продукции, а также требованиям к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке и отгрузке, установленным Договором на дату поставки и приемки продукции.
В случае изменения законодательства РФ и вступления в силу новых обязательных требований к качеству/безопасности в период действия Договора, Поставщик обязан обеспечить соответствие им за свой счет без изменения цены Договора

	5. 
	Перечень нормативных документов (ГОСТ, ТУ), которым должна соответствовать продукция:
	ГОСТ 20 – 2018. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ. Технические условия

	6. 
	Требования к документам, подтверждающим качество продукции:
	Соответствие качества и безопасности продукции должно быть подтверждено следующими документами: 
– сертификат соответствия, в случае если продукция подлежит обязательной сертификации, или декларация о соответствии, в случае если продукция подлежит декларированию соответствия, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 (ред. от 28.01.2026) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026)».  Срок действия документов о сертификации не должен истекать ранее срока поставки продукции Заказчику.
Вся сопроводительная документация о поставляемой продукции должна иметь информацию на русском языке. Продукция должна иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемой продукции и его соответствие требованиям законодательства РФ.

	7. 
	Требования к безопасности продукции: 
	Продукция должена отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды в течение установленного срока годности при обычных условиях его эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации, в том числе поставляемый Продукция должена быть нетоксичной и не должена оказывать вредного воздействия на человека.
Во время поставки продукции Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
Продукция при использовании и хранении не должен выделять вредных, ядовитых, радиоактивных веществ, не должен создавать угрозу жизни человеку, животным, растениям и окружающей среде.

	8. 
	Требования к упаковке, маркировке: 
	Упаковка поставляемой продукции должна соответствовать требованиям, установленным стандартами и требованиям завода-изготовителя для данного вида продукции. 
Упаковка продукции и грузовая тара должны обеспечивать целостность, товарный вид и сохранность продукции от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта к конечному месту поставки и погрузо-разгрузочных работах при передаче продукции Заказчику.
Продукция должна поставляться в упаковке производителя Товара. Данное правило не применяется в случае, если упаковка каждой единицы (экземпляра) продукции не предусматривается производителем. Упаковка должна быть чистой, сухой, без повреждений, следов вскрытия, вмятин, порезов.
Продукция, находящаяся в поврежденной таре и (или) упаковке, в таре и (или) упаковке со следами вскрытия к поставке не допускается. Товар должен сопровождаться информацией для потребителей, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации. 
Расходы Поставщика на специальную упаковку, а также на приспособления для перевозки товара, возмещению не подлежат. Упаковка Поставщику не возвращается.
Продукция, получившая повреждения при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке, считается не поставленным.
Поставщик обеспечивает поставку продукции, маркированной в соответствии с требованиями действующих стандартов, применяемых в отношении данного вида продукции. Информация указывается на русском языке. Информация должна быть однозначно понимаема, полна и достоверна. 

	9. 
	Требование к гарантии на продукцию:
	Срок гарантии Поставщика должен быть не меньше, установленного срока гарантии Производителя. В случае если срок гарантии не установлен Производителем, то срок гарантии Поставщика, на поставляемую продукцию составляет не менее 12 месяцев.
Срок гарантии на поставляемый Товар, в том числе на запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, входящие в комплект поставки, начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком документов, свидетельствующих о приемке товара.
Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, несет Поставщик.
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	[должность]
	
	[подпись]
	
	[расшифровка подписи (ФИО)]



