   Приложение 1
к заявке на закупку
№_____ от ___________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Часть 1. Описание продукции (объекта закупки)
Наименование продукции/ предмета договора: Поставка конвейерных резинотканевых лент для технологической линии бетоносмесительного узла (БРУ) с целью транспортирования сыпучих строительных материалов.
Код ОКПД 2: 22.19.40.110 - Ленты конвейерные резинотканевые.

	№ п/п
	Наименование ТРУ/ производителя (при необходимости)
	Ед. изм.
	Объем (кол-во)
	Требования к техническим, функциональным (потребительским) характеристикам
	Примечание/ Инструкция по заполнению характеристик в заявке участника

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Лента конвейерная конечной длины
(условное обозначение 1.1-1200-4-ЕР-125-4-2-Б-РБ, Р750)
	пог. метр
	50
	Назначение
	 
	для транспортировки абразивных сыпучих материалов 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Вид транспортируемого материала, груза
	
	щебень, песок, песок из отсевов дробления 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Категория условий эксплуатации
	
	Тяжелые
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Вид ленты
	
	Общего назначения
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Ширина ленты
	мм
	1200
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длинна ленты
	м
	50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип профиля
	мм
	Шевронный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Высота профиля
	мм
	не менее 25
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина шевронного профиля
	мм
	750
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип и высота шеврона
	[bookmark: _GoBack]
	U-25 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Прочность тяговой прокладки
	Н/мм.
	Не менее 125
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Количество тяговых прокладок
	шт
	4
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Класс резины наружных обкладок
	
	Б
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Толщина резиновых обкладок
	мм
	Рабочая поверхность — не менее 4
Нерабочая поверхность — не менее 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Тип ткани тяговой прокладки каркаса
	 
	Синтетическая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Состав ткани тяговой прокладки каркаса
	
	Основа – из полиэфирных нитей 
Уток – из полиамидных нитей
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Срок службы лент (при трехсменной работе без учета вторичного использования)
	мес
	Не менее 24
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



Инструкция по заполнению характеристик в заявке участника
Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен», «не должен», «может быть», «как правило», «например», значения характеристик не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование, то есть должны быть конкретными.
Значения показателей, которые не могут изменяться, участник оставляет без изменений, дублируя в своей заявке.
При наличии в ТЗ значений характеристик, сопровождающихся словами/знаком:
– «более», «>», «выше», «свыше», «превышать», «шире» — участник должен предложить конкретное значение характеристики, превышающие значение, заявленного Заказчиком. 
– «менее», «<», «ниже», «уже» — участник должен предложить конкретное значение характеристики, имеющие значение, меньшее заявленного Заказчиком. 
– ≤ (меньше либо равно) – участник должен предложить конкретное значение характеристики, имеющее значение, равное или меньшее заявленного Заказчиком.
–  ≥ (больше либо равно) – участник должен предложить показатель, имеющий значение, равное или больше заявленного Заказчиком
– точка с запятой «;» или запятая «,» или союз «и» при перечислении однородных характеристик (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели. 
– союз «или» или косая черта «/» означает выбор конкретного значения характеристики взаимоисключающих или заменяющих друг друга, указывая на необходимость выбора между ними. 
Формулировка «от и до» или «от … - до …» «(__-__)» или «…-…» включает крайние значения диапазона. Формулировка «не менее от и до» или «не менее (__-__)» или «не менее …-…» означает тот же самый диапазон значений или расширенный диапазон значений. Например, в диапазоне «не менее 5-10» означает «5-10» или «3-15». 
Формулировка «не более от__ и до__» или «не более (__-__)» или «не более …-…» означает тот же самый диапазон значений или диапазон значений, уже данного. Например, в диапазоне «не более 5-10» означает «5-10» или «6-8».
Если в ТЗ требуемое Заказчиком значение характеристики поставляемого товара является минимальным (более, не менее, от), максимальным (менее, не более, до), сопровождается словами «не менее», «более», «не более», «менее», «не выше», «не ниже», «свыше», «не хуже», «типа», «от», «до»,  «или», «либо», «должен быть», «должен соответствовать», «не уже», «уже», «не шире», «шире» и знаков «+/-»,«+», «-», «V», «≥», «±», «≤», «>», «<», участник закупки указывает конкретные (точные) значения характеристик без слов «не менее», «не более», «не выше», «не ниже», «свыше», «не хуже», «типа», «от», «до», «или», «либо», «должен быть», «должен соответствовать», «не уже», «уже», «не шире», «шире», знаков «+/-», «+», «-»,«V», «≥», «±», «≤», «>», «<»,  и иных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров. 
Если в ТЗ требуемое Заказчиком значение характеристики сопровождается словами «от…- до…» (например, от 3 до 5 см), «не менее… и не более…» (например, не менее 3 и не более 5 см) или установлено значение показателя с использованием знака «-» (например, 3-5 см), то участник закупки указывает в заявке конкретное значение, соответствующее указанным Заказчиком  требованиям, но без сопровождения словами «от…- до…», «не менее… и не более…» или знаком «-».
Если в ТЗ требуемое Заказчиком значение характеристики имеет постоянное диапазонное значение, которые сопровождаются словами «…не менее чем от… - до …», «…не уже чем от… - до …», «…не уже чем … - …»,  «…не менее … - …» или «…не более чем от … - до …», «…не шире чем от… - до …»,  «…не более чем … - …», «…не шире чем … - …» и прочими (например, «диапазон регулирования вентиляции не менее чем от 10 до 20»), то участник закупки указывает в заявке конкретные значения верхней и нижней границы показателя, соответствующие указанным в ТЗ требованиям, но без сопровождения словами «…не менее чем …», «…не уже чем …», или «…не более чем …», «…не шире чем …» и прочими.
Если характеристики с диапазонными значениями (например, «не менее», «не более», «+/-», дефисом и т.п.) не подлежат изменению согласно инструкциям к применению, иных документов на товар, участник указывает значения с диапазонными характеристиками, которые в данном случае признаются конкретными. В таких случаях участнику рекомендуется к заявке прикладывать соответствующие документы на товар, инструкции и т.п., либо указывать точные наименования товара, производителя, реквизиты инструкции, регистрационного удостоверения и др. общедоступных документов на товар для проверки. 




Часть 2. Требования к продукции, параметрам поставки и иным условиям
	№ п/п
	Требование
	Содержание требования

	1. 
	Срок (период) поставки и приемки продукции:
	Поставка осуществляется единовременно в полном объеме (одной партией) в течение [15] календарных дней с даты заключения договора.
Время приема продукции: в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с [08]:00 до [20]:00 часов (по местному времени Заказчика), перерыв: с 12:00 до 13: 00 часов.

	2. 
	Место поставки продукции:
	склад Заказчика, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева 17.

	3. 
	Условия поставки продукции:
	Поставка осуществляется путем отгрузки (передачи) продукции Заказчику за счет Поставщика, его силами и средствами. Риск утраты или порчи продукции в процессе его поставки несёт Поставщик. 
Поставка продукции включает в себя доставку продукции до места нахождения склада Заказчика и погрузочно-разгрузочные работы (ПРР) на месте хранения продукции на складе Заказчика.

	4. 
	Требование к качеству продукции:
	Поставляемая продукция должна быть новой (продукция, которая не была в употреблении, ремонте или у которой была замена составных частей, без дефектов изготовления, не поврежденной), изготовлена серийно в заводских условиях.
Качество продукции должно соответствовать требованиям действующих на территории России технических регламентов (ТР ТС/ЕАЭС), государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ) производителя, санитарно-эпидемиологических правил и норм, являющимися обязательными в отношении данного вида продукции, а также требованиям к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке и отгрузке, установленным Договором на дату поставки и приемки продукции.
В случае изменения законодательства РФ и вступления в силу новых обязательных требований к качеству/безопасности в период действия Договора, Поставщик обязан обеспечить соответствие им за свой счет без изменения цены Договора

	5. 
	Перечень нормативных документов (ГОСТ, ТУ), которым должна соответствовать продукция:
	ГОСТ 20 – 2018. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ. Технические условия

	6. 
	Требования к документам, подтверждающим качество продукции:
	Соответствие качества и безопасности продукции должно быть подтверждено следующими документами: 
– сертификат соответствия, в случае если продукция подлежит обязательной сертификации, или декларация о соответствии, в случае если продукция подлежит декларированию соответствия, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 (ред. от 28.01.2026) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026)».  Срок действия документов о сертификации не должен истекать ранее срока поставки продукции Заказчику.
Вся сопроводительная документация о поставляемой продукции должна иметь информацию на русском языке. Продукция должна иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемой продукции и его соответствие требованиям законодательства РФ.

	7. 
	Требования к безопасности продукции: 
	Продукция должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды в течение установленного срока годности при обычных условиях его эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации, в том числе поставляемый Продукция должна быть нетоксичной и не должна оказывать вредного воздействия на человека.
Во время поставки продукции Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
Продукция при использовании и хранении не должен выделять вредных, ядовитых, радиоактивных веществ, не должен создавать угрозу жизни человеку, животным, растениям и окружающей среде.

	8. 
	Требования к упаковке, маркировке: 
	Упаковка поставляемой продукции должна соответствовать требованиям, установленным стандартами и требованиям завода-изготовителя для данного вида продукции. 
Упаковка продукции и грузовая тара должны обеспечивать целостность, товарный вид и сохранность продукции от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта к конечному месту поставки и погрузо-разгрузочных работах при передаче продукции Заказчику.
Продукция должна поставляться в упаковке производителя Товара. Данное правило не применяется в случае, если упаковка каждой единицы (экземпляра) продукции не предусматривается производителем. Упаковка должна быть чистой, сухой, без повреждений, следов вскрытия, вмятин, порезов.
Продукция, находящаяся в поврежденной таре и (или) упаковке, в таре и (или) упаковке со следами вскрытия к поставке не допускается. Товар должен сопровождаться информацией для потребителей, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации. 
Расходы Поставщика на специальную упаковку, а также на приспособления для перевозки товара, возмещению не подлежат. Упаковка Поставщику не возвращается.
Продукция, получившая повреждения при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке, считается не поставленным.
Поставщик обеспечивает поставку продукции, маркированной в соответствии с требованиями действующих стандартов, применяемых в отношении данного вида продукции. Информация указывается на русском языке. Информация должна быть однозначно понимаема, полна и достоверна. 

	9. 
	Требование к гарантии на продукцию:
	Срок гарантии Поставщика должен быть не меньше, установленного срока гарантии Производителя. В случае если срок гарантии не установлен Производителем, то срок гарантии Поставщика, на поставляемую продукцию составляет не менее 12 месяцев.
Срок гарантии на поставляемый Товар, в том числе на запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, входящие в комплект поставки, начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком документов, свидетельствующих о приемке товара.
Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, несет Поставщик.
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