Приложение № 1
 к  документации о конкурсе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
[bookmark: _Hlk207355071]Оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Киров». 
ОКПД2 42.11.20.300
0. Требования к качеству оказанных услуг
0. Услуги выполняются для обеспечения нормативного состояния Объекта с целью беспрепятственного проезда автомобильных транспортных средств и движения пешеходов по улично-дорожной сети, создания условий для бесперебойного и безопасного дорожного движения, снижению уровня дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими условиями которых явились дорожные условия.
0. Перечень услуг, оказываемых в зимний период:
· Распределение противогололедных материалов
· Доставка противогололедных материалов к месту распределения
· Очистка проезжей части дорог от снега и наледи
· Формирование снежных валов
· Уборка снега из-под барьерного ограждения на мостовых сооружениях вручную 
· Уборка и вывоз с улично-дорожной сети различных предметов, материалов и изделий, в том числе не относящихся к деятельности по очистке и уборке, веток, мусора (отходов), с учетом погрузки, перевозки, передачи отходов на объект размещения и утилизации)
· Разгребание снежных валов в том числе шнекороторными очистителями 
· Механизированная и ручная подчистка после вывозки снега
· Разбрасывание снежных валов на расстояние до 3 м
· Очистка от снега и уборка снежных валов 
· Очистка площади, прилегающей к бордюру от снега и льда 
· Распределение противогололедных материалов на тротуарах, лестничных сходах, пандусах, посадочных площадках
· Механизированная и ручная очистка тротуаров, лестничных сходов, пандусов, площади, прилегающей к скамейкам и урнам, площади под пешеходным ограждением, посадочных площадок от рыхлого и обледенелого снега, льда и мусора 
· Очистка от снега и наледи скамеек, (диванов) 
· Очистка подземных и надземных пешеходных переходов от рыхлого и обледенелого снега, льда и мусора
· Очистка от снега и наледи крыш остановочных павильонов, подземных пешеходных переходов и надземного пешеходного перехода
· Очистка от объявлений, табличек, в том числе от несанкционированной рекламы остановочных павильонов, ограждений, МАФ, подземных и надземных пешеходных переходов
· Уборка мусора из урн и контейнеров с погрузкой и вывозом
· Осмотр приборов учета электроэнергии в подземных и надземном переходах со снятием и передачей показаний Заказчику
· Резка металла
· Уборка снега из-под барьерного ограждения 
· Уборка снега за барьерным ограждением
0. Оказываемые услуги по перечню и объемам должны соответствовать требованиям установленным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» и перечнем услуг (работ), указанным в настоящем техническом задании (описание объекта закупки) – далее по тексту техническое задание.
0. Объем оказываемых услуг и периодичность их выполнения определяется Исполнителем самостоятельно исходя из климатических особенностей, условий движения транспорта и иных факторов, влияющих на качество содержания Объекта, а также с учетом положений Приложения № 5 к договору. 
0. Работы по содержанию дорог и искусственных сооружений (объемы, виды и качество) должны выполняться в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, ГОСТ Р 50597-2017.
0. Автомобильные дороги и все элементы их обустройства, поврежденные в процессе производства работ, должны восстанавливаться Исполнителем своими силами и за счет своих средств до первоначального состояния.
0. Исполнитель обязан сформировать дорожно-патрульную службу, осуществляющую свою деятельность в соответствии с «Регламентом услуг, осуществляемых дорожно-патрульной службой содержания», разрабатываемого Исполнителем. Целью деятельности дорожно-патрульной службы являются:
- мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния Объекта содержания, способствующий обеспечению круглосуточного, круглогодичного контроля за состоянием проезда по нему;
- создание условий непрерывного информационного обеспечения, позволяющего получать оперативную, достоверную и объективную информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии Объекта содержания и осуществлять прогнозирование.
1. Требования к безопасности услуг
0. Оказание услуг в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации. Обеспечить выполнение и результат услуг требованиям нормативно-технических документов, указанных в Перечне (Приложение № 13 к Договору).
0. Услуги оказываются с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений.
0. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить ему:
2. Приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды.
2. Иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.
0. Должны соблюдаться требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения соисполнителями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
0. Персонал Исполнителя может быть допущен к услуге (работе) только после прохождения инструктажа по безопасности труда, обучения безопасным методам труда, проверки знаний по охране труда с учетом должности, профессии применительно к оказываемым услугам, проведенных в установленном порядке, а также при отсутствии медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации.
0. При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца («сигнальной» одежде, способствующей безопасности дорожных рабочих, как в светлое, так и в темное время суток).
1. Требования к материалам, используемым при оказании услуг по содержанию Объекта
3.1. Применяемые при оказании услуг материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Используемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации.
3.2. Копии документов, установленные законодательством, в том числе удостоверяющие происхождение, безопасность и качество применяемых материалов (сертификаты, паспорта, протоколы и т.д.) предоставляются Заказчику до начала оказания услуг, осуществляемых с использованием этих материалов. 
1. Требования к стратегии организации и оказанию услуг по содержанию Объекта в зимний период
4.1. Стратегия организации и оказания услуг по содержанию Объекта в зимний период, включая сезонную стратегию использования противогололедных материалов (реагентов) для профилактики и ликвидации зимней скользкости на Объекте в соответствии с «руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р.
5. Требования к технологии оказания услуг при содержании Объекта
5.1. Требования к технологии оказания услуг при содержании Объекта, используемым материалам и ресурсам, направленные на обеспечение содержания, установленного контрактом, и учитываемые при определении требуемых ресурсов и финансовых затрат на содержание Объекта, должны быть отражены в технологических картах на оказание услуг с соблюдением требований Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и других норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае понижения температуры окружающего воздуха до отметки близкой к точке замерзания необходимо обеспечить обработку покрытия автомобильных дорог противогололедными материалами.
Обработка тротуаров противогололедными средствами должна начинаться с момента начала снегопада. В случае получения от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка ПГМ должна производиться до начала выпадения осадков. Реагенты должны применяться в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью», утвержденным распоряжением Минтранса РФ № ОС-548-рот 16.06.03. Производство работ по механизированной обработке ПГМ тротуаров должно препятствовать уплотнению и прикатыванию свежевыпавшего снега, а при возникновении снежно-ледяных образований должен снижать силу смерзания льда с поверхностью покрытия тротуара. 
Технология и режим производства уборочных работ должны обеспечивать бесперебойное движение пешеходов независимо от погодных условий.
В результате очистки тротуаров от снега должна быть исключена зимняя скользкость.
После завершения очистки от снега – покрытие на тротуарах должно быть очищено от снега и наледи.
5.3. Крышки люков и дождеприемных колодцев должны постоянно очищаться от снега, листьев и других загрязнений.
5.5. Конструкции остановочных павильонов должны быть очищены от несанкционированной рекламы, объявлений, граффити и других различных изображений.
5.6. На дорогах с переходными и низшими типами дорожных одежд с целью восстановления ровности неусовершенствованных покрытий выполняют его профилирование, устраняя отдельные выбоины, колеи и просадки. 
Содержание павильонов остановок общественного городского транспорта включает в себя работы по мойке и очистке элементов конструкции павильонов от запыления, надписей и рекламных объявлений, очистке крыш павильонов от снега.
Работы по очистке полосы отвода, обочин, откосов (кюветов) от мусора и посторонних предметов проводятся при выявлении недостатков. Предметы, представляющие опасность с точки зрения безопасности движения, должны быть убраны с полосы отвода в течение 3 часов с момента обнаружения, остальные – в течение 3 суток. Эвакуация посторонних предметов, препятствующих проезду транспортных средств, производится вручную с погрузкой в автомобиль-самосвал, посторонние предметы значительного веса и габаритов удаляются погрузчиком или специальной техникой. Места расположения посторонних предметов, оказавшихся на поверхности проезжей части, в случае невозможности их незамедлительного устранения, должны быть ограждены в установленном порядке и обозначены дорожными знаками. 
На обочинах выполняются работы по поддержанию ровности их поверхности, обеспечению поперечного уклона к бровке земляного полотна для надежного и быстрого стока дождевых и талых вод.
6. Место оказания услуг: территория муниципального образования «Город Киров» 
Перечень основных (регламентных) услуг по содержанию улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Киров»
	№ п/п
	Наименование услуг

	
	Перечень услуг, оказываемых в летний период

	1.
	Очистка дорожных покрытий с увлажнением.

	2.
	Уборка различных предметов, материалов, изделий и мусора 

	3.
	Очистка прикромочных лотков от пыли, грязи и мусора 

	4.
	Очистка площади покрытия, прилегающей к бордюру, от пыли, грязи и мусора

	5.
	Уборка наносного грунта из-под барьерного ограждения на мостовых сооружениях

	6.
	Мойка покрытия проезжей части водой

	7.
	Мойка лотков и площади покрытия, прилегающей к бордюру

	8.
	Полив (увлажнение) покрытия водой 

	9.
	Очистка верхней поверхности бортового камня от грунтовых наносов вручную 

	10.
	Очистка и мойка бортового камня

	11.
	Выкашивание обочин и откосов

	12.
	Механизированная очистка тротуаров, от пыли и грязи и мусора с увлажнением водой

	13
	Механизированная очистка тротуаров, от пыли и грязи и мусора

	14.
	Очистка лестничных сходов, площади, прилегающей к скамейкам и урнам, площади под пешеходным ограждением, посадочных площадок, подземных и надземных пешеходных переходов от пыли, грязи и мусора вручную 

	15.
	Мойка тротуаров и посадочных площадок водой под давлением 

	16.
	Мойка водой остановочных павильонов и стен подземных пешеходных переходов

	17.
	Очистка от объявлений, табличек, в том числе от несанкционированной рекламы остановочных павильонов, ограждений, МАФ, опор освещения, зеленых насаждений, подземных и надземных пешеходных переходов

	18
	Удаление надписей, граффити с различных поверхностей

	19
	Уборка мусора из урн и контейнеров с погрузкой и вывозом

	20
	Удаление пыли и грязи со скамеек, (диванов) 

	21
	Выкашивание газонов ручным и механизированным способом с удалением растительных остатков, в том числе с использованием газонокосилок

	22
	Вырубка прикорневой поросли

	23
	Сбор мусора и веток с газонов вручную 

	24
	Уборка и вывоз грузов с улично-дорожной сети: травы, поросли и веток, мусора (отходов), в том числе грузов не относящихся к деятельности по очистке и уборке, с учетом погрузки, перевозки, передачи отходов на объект размещения и утилизации)

	25
	осмотр приборов учета электроэнергии в подземных и надземном переходах со снятием и передачей показаний Заказчику

	26
	Мойка тротуаров водой

	27
	Очистка светоотражающих элементов на барьерном ограждении

	28
	Резка металла

	29
	Уборка и вывоз наносного грунта из-под ограждений 

	30
	Откачивание воды из подземных пешеходных переходов (при наличии)

	31
	Очистка и мойка сигнальных столбиков

	32
	Полив газонов водой

	33
	Акарицидная (противоклещевая) обработка территорий

	34
	Грейдирование (профилирование грунтовых дорог)

	35
	Выкашивание обочин дорог механизированным способом


1. Требования к качеству оказанных услуг
0. Услуги выполняются для обеспечения нормативного состояния Объекта с целью беспрепятственного проезда автомобильных транспортных средств и движения пешеходов по улично-дорожной сети, создания условий для бесперебойного и безопасного дорожного движения, снижению уровня дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими условиями которых явились дорожные условия.
0. Оказываемые услуги по перечню и объемам должны соответствовать требованиям установленным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» и перечнем услуг (работ), указанным в настоящем техническом задании (описание объекта закупки) – далее по тексту техническое задание.
0. Объем оказываемых услуг и периодичность их выполнения определяется Исполнителем самостоятельно исходя из климатических особенностей, условий движения транспорта и иных факторов, влияющих на качество содержания Объекта. 
0. Работы по содержанию дорог и искусственных сооружений (объемы, виды и качество) должны выполняться в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, ГОСТ Р 50597-2017.
0. Автомобильные дороги и все элементы их обустройства, поврежденные в процессе производства работ, должны восстанавливаться Исполнителем своими силами и за счет своих средств до первоначального состояния.
0. Исполнитель обязан сформировать дорожно-патрульную службу, осуществляющую свою деятельность в соответствии с «Регламентом услуг, осуществляемых дорожно-патрульной службой содержания», разрабатываемого Исполнителем. Целью деятельности дорожно-патрульной службы являются:
- мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния Объекта содержания, способствующий обеспечению круглосуточного, круглогодичного контроля за состоянием проезда по нему;
- создание условий непрерывного информационного обеспечения, позволяющего получать оперативную, достоверную и объективную информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии Объекта содержания и осуществлять прогнозирование.
1. Требования к безопасности услуг
0. Оказание услуг в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации. Обеспечить выполнение и результат услуг требованиям нормативно-технических документов, указанных.
0. Услуги оказываются с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений.
0. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить ему:
2. Приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды.
2. Иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.
0. Должны соблюдаться требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения соисполнителями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
0. [bookmark: _Toc489022434][bookmark: _Toc489022095]Персонал Исполнителя может быть допущен к услуге (работе) только после прохождения инструктажа по безопасности труда, обучения безопасным методам труда, проверки знаний по охране труда с учетом должности, профессии применительно к оказываемым услугам, проведенных в установленном порядке, а также при отсутствии медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации.
0. При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца («сигнальной» одежде, способствующей безопасности дорожных рабочих, как в светлое, так и в темное время суток).
1. Требования к материалам, используемым при оказании услуг по содержанию Объекта
4.1. Применяемые при оказании услуг материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Используемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации.
[bookmark: _Toc489022435][bookmark: _Toc489022096]4.2. Копии документов, установленные законодательством, в том числе удостоверяющие происхождение, безопасность и качество применяемых материалов (сертификаты, паспорта, протоколы и т.д.) предоставляются Заказчику до начала оказания услуг, осуществляемых с использованием этих материалов. 
[bookmark: _Toc489022437][bookmark: _Toc489022098]5. Требования к технологии оказания услуг при содержании Объекта
5.1. Требования к технологии оказания услуг при содержании Объекта, используемым материалам и ресурсам, направленные на обеспечение содержания, установленного контрактом, и учитываемые при определении требуемых ресурсов и финансовых затрат на содержание Объекта, должны быть отражены в технологических картах на оказание услуг с соблюдением требований Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и других норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации.
5.2. Технология и режим производства уборочных работ должны обеспечивать бесперебойное движение пешеходов независимо от погодных условий.
5.3. Механизированную очистку проезжей части автомобильных дорог от грязи и мусора производить способами, не допускающими запыленность воздуха. Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон дорог, улиц и проездов осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий. При производстве работ по механизированной уборке проезжей части не допускается загрязнение пешеходных тротуаров, зеленых зон, остановочных комплексов и других элементов автомобильных дорог. Результатом производства работ по механизированной уборке проезжей части является отсутствие на покрытии автомобильных дорог загрязнений, мусора, пыли.
Перед механизированной уборкой проезжей части с увлажнением автомобильных дорог должны быть убраны тротуары, чтобы исключить повторное загрязнение прилотковых зон. После производства работ по механизированной уборке проезжей части с увлажнением автомобильных дорог прилотковые зоны должны быть очищены от грунтово-песчаных наносов, загрязнений.
После производства работ по погрузке, прилотковые зоны должны быть очищены от грунтово-песчаных наносов, загрязнений. Не допускается перемещение и складирование грунтово-песчаных наносов на пешеходный тротуар и зеленую зону. Результатом производства работ по погрузке и вывозу грунтово-песчаных наносов, загрязнений является отсутствие в прилотковой зоне дорог загрязнений, мусора и пыли. Кучи мусора должны быть вывезены в течение дня производства работ на специально отведенное место под свалку ТКО.
Мойка проезжей части дорог под давлением производится с целью очистки дорожного полотна от пыли и различного вида загрязнений.
5.4. Уборку тротуаров производить способами, не допускающими запыленность воздуха. Подметание дорожных покрытий осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий. При производстве работ по механизированной уборке не допускается загрязнение проезжей части, зеленых зон, остановочных комплексов и других элементов автомобильных дорог. Результатом производства работ по механизированной уборке тротуаров; механизированной уборке тротуаров с увлажнением; уборке тротуаров, остановок, площадок отдыха от грязи и мусора вручную является отсутствие на пешеходном тротуаре загрязнений, мусора, пыли.
Тротуары и расположенные на них остановки общественного пассажирского транспорта должны быть очищены от грунтово-песчаных наносов, видимого мусора и загрязнений.
5.5. Крышки люков и дождеприемных колодцев должны постоянно очищаться от листьев и других загрязнений для исключения возникновения застоев дождевой воды.
5.6. Конструкции остановочных павильонов должны быть очищены от несанкционированной рекламы, объявлений, граффити и других различных изображений.
5.7 На дорогах с переходными и низшими типами дорожных одежд с целью восстановления ровности неусовершенствованных покрытий выполняют его профилирование, устраняя отдельные выбоины, колеи и просадки. 
Содержание павильонов остановок общественного городского транспорта включает в себя работы по мойке и очистке элементов конструкции павильонов от запыления, надписей и рекламных объявлений, очистке крыш павильонов от листьев.
Работы по очистке полосы отвода, обочин, откосов (кюветов) от мусора и посторонних предметов проводятся при выявлении недостатков. Предметы, представляющие опасность с точки зрения безопасности движения, должны быть убраны с полосы отвода в течение 3 часов с момента обнаружения, остальные – в течение 3 суток. Эвакуация посторонних предметов, препятствующих проезду транспортных средств, производится вручную с погрузкой в автомобиль-самосвал, посторонние предметы значительного веса и габаритов удаляются погрузчиком или специальной техникой. Места расположения посторонних предметов, оказавшихся на поверхности проезжей части, в случае невозможности их незамедлительного устранения, должны быть ограждены в установленном порядке и обозначены дорожными знаками. 
На обочинах выполняются работы по поддержанию ровности их поверхности, обеспечению поперечного уклона к бровке земляного полотна для надежного и быстрого стока дождевых и талых вод.
Скашивание травы на откосах, разделительной полосе и в кюветах производят механическими косилками или вручную (в труднодоступных местах) при превышении высоты травяной растительности 15 см.
Участки дорог, земляное полотно которых подвержено пучинообразованию, должны находиться под усиленным надзором.
Выкашивание газонов - комплекс работ по скашиванию травы и мелкой поросли, сбор порубочных остатков и последующая их утилизация. Участки газонов скашивают при наличии необходимости в проведении данных работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения (обеспечение видимости). Высота травостоя более 15 см не допускается. Скошенную траву и поросль разрешено складировать на газоне не более 1 суток. В последующем она должна быть убрана и утилизирована.  
Выкашивание, погрузочно-разгрузочные работы и перевозка травы и веток (поросли) осуществляется с соблюдением установленных правил пожарной безопасности, правил дорожного движения, а также правил техники безопасности при производстве работ. Работы выполняются с сохранением любых элементов благоустройства, а в случае их уничтожения Исполнитель обязан восстановить их за счет собственных средств.  
Сбор мусора: Мусор собирается в мешки, временное их складирование разрешено на газоне, время складирования на газоне не должно превышать более 24 часов с момента сбора его в мешки. В последующем мешки с мусором вывозятся на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО). 
Сроки оказания услуг: не ранее 15 октября 2026 года в течение 321 календарных дней.











