Техническое задание
[bookmark: _GoBack]«Приобретение щебня»

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед.
изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характерис-тики
	
	

	1
	Щебень
08.12.12.140

	Фракция 
	св. 20 до 40
	мм
	м³
	100

	
	
	Марка прочности 
	М1200
	
	
	



Щебень в соответствии с ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия». Участник закупки гарантирует, что товар является новым (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

Место поставки: Республика Башкортостан, Иглинский район, село Кляшево.
Сроки и условия поставки:
Поставка осуществляется  в течение 2 рабочих дней с даты подписания Договора.
Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика, включая рассыпку материала.

Требование к документации, передаваемой вместе с товаром: Назначение и технические характеристики Товара должны быть подтверждены техническим паспортом или иными нормативными документами, сертификатом соответствия со сроком действия более чем 45 календарных дней после планируемой даты подведения итогов закупки, (заверенные копии).
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