ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт через сеть АЗС для нужд МП ПУ «Водоканал»

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки:

	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	19.20.21.125
	Бензин автомобильный АИ-92
	
	
	применяется

	2
	19.20.21.135
	Бензин автомобильный АИ-95
	
	
	применяется

	3
	19.20.21.345
	Дизельное топливо
	
	
	применяется



	№
п/п
	Наименование товара
	Требования к качеству закупаемой продукции
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	1
	Бензин автомобильный АИ-92
	Соответствие требованиям ГОСТ 32513-2023 «Топлива моторные, бензин неэтилированный. Технические условия» 
Технические условия» 
- Экологический класс – не ниже К5*;
- Октановое число:
- по исследовательскому методу: не менее 92,0
- по моторному методу: не менее 83,0
- Массовая доля серы, мг/кг: не более 10,0
Отсутствие механических примесей.
	литр
	5 000

	2
	Бензин автомобильный АИ-95
	Соответствие требованиям ГОСТ 32513-2023 «Топлива моторные, бензин неэтилированный. Технические условия» 
- Экологический класс – не ниже К5*;
- Октановое число:
- по исследовательскому методу: не менее 95,0
- по моторному методу: не менее 85,0
- Массовая доля серы, мг/кг: не более 10,0
Отсутствие механических примесей.
	литр
	1800

	3
	Дизельное топливо
	Соответствие требованиям ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» - Сезонность топлива: межсезонное
- Массовая доля серы, мг/кг: не более 10,0
Экологический класс –не ниже К5*
	литр
	12 000


К5* - В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2026 № 976 «О реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 24 июля 2026 г. № 509 «О некоторых мерах по повышению надежности топливообеспечения в Российской Федерации» допускается реализация на АЗС нефтепродуктов экологических классов К2, К3, К4, К5, с обязательным уведомлением и предоставлением Заказчику информации о экологическом классе нефтепродуктов на АЗС
2. Требования к качественным характеристикам товаров:
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. 
Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.
При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия. 
В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.
3. Условия поставки – Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты. 
Поставщик обязуется обеспечить постоянное наличие всех видов топлива на корпоративном литровом счете Заказчика. Учет потребленных нефтепродуктов в литровом выражении ведется на корпоративном литровом счете Заказчика. 
Поставщик гарантирует единую цену на нефтепродукты на всех АЗС, указанных в списке.
Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.
4. Срок поставки: с момента подписания и до 31 марта 2027 года включительно. Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.
[bookmark: _GoBack]5. Место поставки: Российская Федерация, Калининградская область. Фактическая поставка товара осуществляется через автозаправочные станции (АЗС), расположенные в городе Советск. Поставщик должен иметь собственную или арендованную автозаправочную станцию на территории города Советска Калининградской области
