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Техническое задание 
на поставку лабораторных средств измерений и термостатирования (люксметр, термостат) для оснащения учебной мастерской «Лаборант химического анализа» на базе ГАПОУ СО «БЭМТ им.А.Д.Рыжова» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»»

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.51.53.160
	Люксметр
	
	применяется
	

	2
	26.51.70.110
	Термостат
	
	применяется
	


[bookmark: _Hlk181802425][bookmark: _Hlk221888732]В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Описание объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
	Ед. Изм.
	Количество

	1
	Люксметр
	1.Назначение: для измерения освещенности в закрытых помещениях;
2.Измерение освещенности в видимой области спектра;
3.Датчик: сенсор, адаптированный к спектральной чувствительности глаза;
4.Диапазон измерения освещенности, лк: не уже 100 – 99990; 
5.Пределы допускаемой основной (суммарной) относительной погрешности: не более ±8,0 %;
6.Фиксация показаний (Hold): наличие;
7.Индикация мин./макс. значений: наличие;
8.ЖК-дисплей с подсветкой: наличие;
9.Питание: от батареек ААА, (не менее 2 шт. в комплекте);
10.Комплектация: защитная крышка, батарейки, заводской протокол калибровки.
11. Поверка: первичная поверка или свидетельство/отметка о поверке во ФГИС «АРШИН»
	шт.
	5

	2
	Термостат
	1.Назначение: Для термостатирования лабораторных проб при заданной температуре;
2.Диапазон рабочих температур: не уже от 0 до +100 °C (с функцией охлаждения);
3.Точность поддержания температуры: ±0,5 °C;
4.Дискретность установки температуры: 0,1 °C;
5.Время нагрева (от 25 до 100 °C): не более 20 минут;
6.Время охлаждения (от 20 до 0 °C): не более 25 минут;
7.Максимальная скорость нагрева: не менее 8 °C/мин;
8.Максимальная скорость охлаждения: не менее 3 °C/мин;
9.Таймер: программируемый, диапазон не уже 0–999 минут или не уже 0–999 секунд;
10.Дисплей: жидкокристаллический (LCD);
11.Память программ: не менее 9 программ, каждая — не менее чем из 2 этапов;
12.Режим пользовательской калибровки: поддерживается;
13.Индикация кодов ошибок: поддерживается;
14.Материал термоблока: алюминий;
15.Вместимость (при комплектации соответствующим термоблоком):
-пробирки 0,2 мл — не менее 40 шт.;
-пробирки 0,5 мл — не менее 24 шт.;
-пробирки 1,5/2 мл — не менее 15 шт.;
-пробирки 5 мл — не менее 6 шт.;
-пробирки 15 мл — не менее 4 шт.;
-пробирки 50 мл — не менее 2 шт.
16.Мощность: не менее 60 Вт.
17.Питание: от сети переменного тока 220 В через внешний блок питания DC 12 В (в комплекте).
	шт.
	5


2. Место поставки: Свердловская область, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 13. 
3. Сроки поставки: с момента заключения договора в течение 100 рабочих дней. Время приемки: с 09:00 до 16:00 (местного времени Заказчика). Доставка до адреса Заказчика, транспортом Поставщика. Погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 
Обоснование срока поставки и выделения лота: Установленный срок поставки (100 рабочих дней) обусловлен объективной длительностью производственно-логистического цикла поставки средств измерений и термостатирования (люксметр, термостат), включающего изготовление, входной контроль и доставку до места поставки. Указанные товарные позиции требуют более длительного срока поставки по сравнению с лабораторной посудой и расходными материалами, в связи с чем, выделены в отдельный лот. Данное решение направлено на обеспечение реальной возможности исполнения обязательств участниками закупки и недопущение необоснованного ограничения конкуренции, поскольку включение указанных товаров в лот с товарами, имеющими короткий срок оборота, привело бы к невозможности исполнения договора в установленный срок для поставщиков посуды и расходных материалов.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак (при наличии), качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Составил:зам.директора по УПР А.Н.Уткина


