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на поставку дизельного топлива 

1. Технические характеристики товаров
	№
п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД 2
	Требования к качеству закупаемой продукции
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Дизельное топливо
	19.20.21.335
	Соответствие требованиям ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» и/или ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»
Экологический класс – не ниже К5
Марка: арктическое
Цетановое число, не менее 47,0
Зольность, % масс., не более 0,01
Массовая доля воды, мг/кг, не более 200
Общее загрязнение, мг/кг, не более 24
Массовая доля серы, мг/кг, для топлива К5: не более 10,0
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже 30
	тонн
	41,40
(50,5 куб.м)



2. Срок поставки: с момента заключения Договора по 15.11.2027 года. Поставка Товара осуществляется партиями. Количество, срок, условия поставки, цена Товара, подлежащего поставке и иная информация, определяется Сторонами в Спецификациях, на каждую отдельную партию поставки. 
3. Место поставки: земельный участок с кадастровым номером 89:02:011203:177, предназначенный для строительства МАС «Снежинка» (Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район).
3.1. Доставка осуществляется специализированным транспортом емкостью от 10 куб. м до 27 куб. м.
Транспорт полноприводный, приспособлен для движения по бездорожью и в труднодоступных местностях.
3.2. Поставщик обеспечивает доставку, слив с использованием собственных насосов и сертифицированных счетчиков в резервуар Заказчика. Оборудование поставщика должно быть исправным, сливные рукава необходимой длины. Откалиброванная цистерна с действующим свидетельством о поверке. Средства пожаротушения и заземления. Пломбировка: Горловины и сливные краны должны быть опломбированы номерными пломбами, указанными в товарно-транспортной накладной (или иной первичный документ поставки). Слив осуществляется силами Поставщика под контролем представителя Заказчика.
4. Требования к качественным характеристикам товаров:
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. 
Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.
В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.
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