Приложение 2 к Договору №                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
															Директор ООО «Теплоэнерго»
					  										________________ Лущиц С.А.
															_____  ___________ 2026 г

Техническое задание
по запросу котировок в электронной форме
на лабораторные исследования питьевой воды горячего водоснабжения для нужд ООО «Теплоэнерго»

	1.
	Предмет закупки.

	№
п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед.
изм.
	Количество
	Грузополучатель
	Место (адрес) поставки товара

	1
	Лабораторные исследования питьевой воды горячего водоснабжения
	
	
	ООО «Теплоэнерго»
	452000, Республика Башкортостан,
 г. Белебей, ул. Войкова, д. 148 литер Б

	1. Цель работ
Цель: оценка соответствия качества горячего водоснабжения (ГВС) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, в рамках организации и проведения производственного контроля.
Основание: 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
СанПиН 2.1.3684-21; 
СанПиН 1.2.3685-21.
Список объектов и адреса:
1. ЦТП № 1, 452000, РБ, г. Белебей, ул. Ленина д. 30/1.
2. ЦТП № 2, 452000, РБ, г. Белебей, ул. Волгоградская, д. 6/1.
3. ЦТП № 3, 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, п. Приютово, ул. Свердлова д. 12/1
4. ЦТП № 4, 452000, РБ, г. Белебей, ул. Волгоградская, д. 5/1.
5. ЦТП № 5, 452000, РБ, Белебеевский район, п. Приютово, ул. Калинина д. 18/1.
6. ЦТП № 6, 452000, РБ, г. Белебей, ул. Революционеров, д.15.
7. ЦТП № 7, 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, п. Приютово, ул. Вокзальная, д. 11/1
8. ЦТП № 8, 452000, РБ, г. Белебей,  ул. Амирова, д. 6/1
9. ЦТП № 9, 452000, РБ, Белебеевский район, п. Приютово, ул. Бульвар Мира, д. 20/1.
10. ЦТП № 11, 452000,РБ, г. Белебей,  ул. Революционеров, д.34/1
11. ЦТП «РТП», 452000, РБ, г. Белебей,  ул. Площадка РТС
12. ИТП общежития «Медучилище», 452000, РБ, г. Белебей,  ул. Ленина д. 16.
13. ИТП по ул. Травницкого, д. 4, 452000, РБ, г. Белебей.
14. БМК д/с «Радуга», 452000, РБ, г. Белебей, ул. Волгоградская д. 9/4.
15. БМК СК «Чемпион», 452000, РБ, г. Белебей,  ул. Войкова д. 125.
16. БМК №3, 452000, РБ, с. санатория Глуховской, ул. Центральная, д. 16.
17. БМК МКД по ул. Революционеров, д. 42, 452000, РБ.
18. Котельная «Спутник», РБ, Белебеевский р-н, д. Родники, ул. Полевая д. 25. (июль-август)
19. БМК № 5, 452000, Белебеевский р-н, д. Покровка, ул. Покровка, д. 1 корп. «а». (июль-август)
2. Требования к Исполнителю
1. Аккредитация лаборатории — обязательное наличие действующего аттестата аккредитации в национальной системе, с областью аккредитации, полностью покрывающей все заявленные показатели исследований (испытаний) и измерений горячей воды.
2. Отбор проб должен производиться силами и средствами Исполнителя в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59024-2020 и ГОСТ 31942-2012. Исследования выполняются с помощью специального оборудования специалистами, имеющими соответствующий доступ и разрешение для осуществления соответствующих услуг. К оказанию услуг Исполнитель обязан привлекать только квалифицированных специалистов, имеющих соответствующий разряд.
3. При оказании услуг персонал Исполнителя должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, а также внутренний режим объекта Заказчика. В случае нанесения материального ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц при выполнении условий Договора, Исполнитель несёт ответственность в установленном законом РФ порядке и обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме.


3. Объем работ
3.1 Точки отбора проб:
1. Водопроводный кран ЦТП № 1, в распределительной сети.
2. Водопроводный кран ЦТП № 2, в распределительной сети.
3. Водопроводный кран ЦТП № 3, в распределительной сети.
4. Водопроводный кран ЦТП № 4, в распределительной сети.
5. Водопроводный кран ЦТП № 5, в распределительной сети.
6. Водопроводный кран ЦТП № 6, в распределительной сети.
7. Водопроводный кран ЦТП № 7, в распределительной сети.
8. Водопроводный кран ЦТП № 8, в распределительной сети.
9. Водопроводный кран ЦТП № 9, в распределительной сети.
10. Водопроводный кран ЦТП № 11, в распределительной сети.
11. Водопроводный кран ЦТП «РТП», в распределительной сети.
12. Водопроводный кран ИТП общежития «Медучилище», в здании общежития.
13. Водопроводный кран ИТП по ул. Травницкого, д. 4, в распределительной сети.
14. Водопроводный кран БМК д/с «Радуга», 452000, РБ, г. Белебей, ул. Волгоградская д. 9/4, в здании д/с.
15. Водопроводный кран СК «Чемпион», 452000, РБ, г. Белебей,  ул. Войкова д. 125, в здании спортивного комплекса
16. Водопроводный кран БМК №3, в распределительной сети.
17. Водопроводный кран БМК МКД по ул. Революционеров, д. 42, в распределительной сети.
18. Водопроводный кран котельной «Спутник», в здании котельной.
19. Водопроводный кран котельной № 5, в распределительной сети.
3.2 Периодичность отбора проб
Отбор проб осуществляется ежемесячно по объектам №№ 1-17 включительно. Отбор проб по объектам № 18 (котельная «Спутник») и № 19 (котельная № 5) производится только в летний период (июнь-август). Отбор проб осуществляется силами Исполнителя.
3.3 Правила отбора:
Отбор проб и их транспортировка должны строго соответствовать действующей нормативной документации:
1) ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»;
2) ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»;
3) МУК 4.2.1018-01 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Порядок осуществления санитарно-микробиологического анализа воды».
3.4 Контролируемые показатели
Органолептические показатели (ежемесячно): Запах, вкус/привкус, мутность
Физико-химические показатели (ежемесячно): Температура, водородный показатель (рН), железо общее, жесткость общая, нефтепродукты, фосфаты.
Физико-химические показатели (1 раз в квартал): Оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ / этидроновая кислота).
Микробиологические показатели (ежемесячно): Общее микробное  число (ОМЧ), Термотолерантные колиформные бактерии, Обобщенные колиформные бактерии, Legionella pneumophila.
3.5. Требования к методам (методикам) анализа:
Все исследования (испытания) и измерения должны проводиться строго с использованием методов и методик, включенных в действующую Область аккредитации лаборатории Исполнителя, и зарегистрированных в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений РФ. Использование экспресс-методов без классического лабораторного подтверждения не допускается
4. Требования к результатам и отчетности
1. По результатам проведенных исследований  Исполнитель предоставляет официальный протокол лабораторных испытаний (исследований) по каждой точке отбора проб отдельно.
2. Срок выдачи результатов: в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не более 7 (семи) рабочих дней с момента отбора проб.
3. Способ передачи: на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, подписанные уполномоченным лицом лаборатории и заверенные печатью организации (при наличии) или в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) лица, имеющего соответствующие полномочия.
4. Уведомление о превышении: в случае обнаружения в исследуемых пробах воды превышений гигиенических нормативов или выявления патогенных/условно-патогенных микроорганизмов, Исполнитель обязан незамедлительно, в течение 2 (двух) часов, но не более 12 (двенадцати) часов с момента фиксации результата, известить Заказчика по телефону и/или электронной почте с направлением предварительного извещения (скан-копии).
5. Сроки выполнения и условия оплаты
1. Срок действия договора с 01.01.2027 по 31.12.2027 г., ежемесячно в соответствии с пунктами 3.2 и 3.4 настоящего Технического задания
2. Порядок оплаты: ежемесячно, по факту выполнения работ и подписания Акта оказания услуг и предоставления протоколов результатов анализов. 
Оплата осуществляется в течение 5-7 рабочих дней с даты получения Протоколов выполнения анализов.
При выявлении Заказчиком или контролирующими органами ошибок, опечаток, несоответствий нормативным методикам или несоответствий по количеству объектов или контролируемых показателей, Заказчик должен в течение 5(пяти) рабочих дней письменно уведомить о них Исполнителя, который обязуется исправить за свой счет несоответствие.
6. Требования к гарантийным обязательствам
1.Исполнитель гарантирует качество, полноту и достоверность результатов лабораторных исследований (испытаний) на протяжении всего срока действия Договора, а так же в течение 6 месяцев с момента подписания Акта выполненных услуг.
2. Исполнитель гарантирует, что все исследования и отбор проб проводятся в строгом соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ (включая СанПиН, ГОСТ, Методические указания).
3. Исполнитель гарантирует, что на момент проведения исследований, отбора проб и выдачи протоколов его лаборатория обладает действующей аккредитацией в национальной системе аккредитации (Росаккредитация) с областью аккредитации, полностью покрывающей перечень исследуемых показателей горячей воды, указанных в п. 3.4 настоящего ТЗ.
4. Исполнитель обязан за свой счет и без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные недостатки, а именно:
- Переоформить протоколы лабораторных испытаний в случае обнаружения в них технических ошибок, опечаток или несоответствий требованиям законодательства - в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.
- Провести за свой счет повторный отбор проб и повторные лабораторные исследования, если первоначальные результаты признаны недостоверными или процедура отбора/анализа была нарушена по вине Исполнителя. Срок проведения повторных исследований составляет: не более 2 (двух) рабочих дней для органолептических и физико-химических показателей и не более срока, установленного нормативной методикой анализа (но не более 10 рабочих дней), для микробиологических показателей со дня фиксации нарушения или получения уведомления от Заказчика.
5. Если исправление результатов требует повторного отбора проб горячей воды и проведения анализов, все связанные с этим расходы (выезд специалиста, отбор проб, консервация, транспортировка проб, расходные материалы, оформление новых протоколов) в полном объеме несет Исполнитель.



